**Программирование APOLLO HM ( 868 Mhz ) фиксированный код**

Ввод пульта в режим программирования необходим только при первой записи кода!!!

При вводе в режим программирования происходит очистка памяти и все ранее записанные коды удаляются.

1.Для ввода в режим программирования, одновременно нажать и удерживать нажатыми в течении 3 сек кнопки A и B. Светодиод быстро моргнет 3 раза.


2. Продолжая удерживать нажатой кнопку A отпустите кнопку B

3. Удерживая нажатой кнопку A, нажмите на кнопку В три раза. Светодиод начнет быстро моргать.

4. Отпустите все кнопки.

5. Для передачи кода с рабочего пульта, поднесите его к пульту HM вплотную.

6. Выберите, нажмите и удерживайте кнопку, которую необходимо запрограммировать на пульте HM. Светодиод быстро моргнет 2 раза.

7. Нажмите и удерживайте нажатой кнопку рабочего пульта, которую необходимо записать. Дождитесь, пока светодиод на пульте HM загорится ровным светом. 

Для программирования остальных кнопок повторит пункты 5, 6 и 7.

При вводе в режим программирования происходит очистка памяти и все ранее записанные коды удаляются. Ввод пульта в режим программирования необходим только при первой записи кода.